一、特点
1、测量精度高，长期稳定性好，抗干扰能力强 
2、WATCHDOG电路，数字滤波,光电隔离等技术
3、响应快，超调小，震荡周期小，稳态偏差小
4、可手动查看输出百分比，方便系统PID调试
5、变送输出和通讯功能，方便组成DCS系统
6、广泛应用于石化、热力、供暖、供水等行业
二、技术参数
1、工作电源:AC/DC85~260V(其它电源可定制)
2、输入信号:T、R、J、WRe3-25、B
S、K、E、Pt100、Cu50
   0~375Ω、0~75mV、0 ~ 30mV
   0~5V、1~5V、0~10V、0~10mA
   0~20mA、4~20mA
3、精度:0.2%FS士1个字
4、采样速率:5次/秒
5、显示周期:0.6秒
6、馈电输出:DC24V/30mA
7、SSR电平:DC12V/30mA
8、变送输出:4~20mA、0~20mA
9、通讯输出:RS485(MODBUS_RTU协议)
10、使用环境:0~50°℃; ≤ 85%RH
三、型号说明